# **盐城工业职业技术学院2021年消防器材协议供货项目询价公告**

项目概况

盐城工业职业技术学院2021年消防器材协议供货项目 招标项目的潜在投标人应在盐城工业职业技术学院保卫处网站获取招标文件，并于2021年6月8日15点前（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目名称：盐城工业职业技术学院2021年消防器材协议供货项目

采购方式：询价

预算金额：4.5万元

本项目不接受联合体投标。

**二、供货时间：1年**

**三、采购要求**

产品质量要求如下：

1.所供产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准；

2.在供货前需提供消防器材设备样品，并提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用；

3.必须保证供货产品为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求；

4.所供消防器材设备应是本年度（2021年）生产销售的产品，其中手提式干粉灭火器应是供货当月生产销售的产品，并且每个消防器材设备上均应有产品检验合格证、消防强制认证、消防产品身份识别证；

5.须提供全新的消防器材设备产品（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞损坏痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

**四、报名资格要求**

1.符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定；

2.供货商营业执照范围须包含相关消防产品；

3.供货商具有消防维保二级资质证书；

4. 供货商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供货商，不得确定为成交供货商：

（1）供货商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供货商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供货商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供货商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供货商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

**五、获取采购文件**

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城工业职业技术学院保卫处网站

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城工业职业技术学院保卫处网站公告附件。

售价：免费

**六、响应文件提交**

提交时间：2021年6月8日15点前（北京时间）

地点：盐城工业职业技术学院（解放南路285号）保卫处

**七、公开期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**八、其他补充事宜**

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“盐城工业职业技术学院保卫处网站”发布的信息更正公告；

2.报价须包括所有运费、安装费、人工费、税费和管理费等所有费用；

3.疫情防控期间投标人注意事项

因疫情防控需要，为确保校园安全，投标人进入盐城工业职业技术学院校区时应服从下列疫情防控措施：

（1）投标人从解放南路东门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人项目授权代表限1人进入校园；项目授权代表进入校园时须自行配戴口罩、做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）投标人进入校园前须在东门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园），主动出示有效“健康码”（非绿色健康码拒绝进入校园），出示本人近14天的出行轨迹（可通过手机短信查询），来校前14天内有疫情中高风险疫区（以开标前一日权威发布的疫情风险等级区域划分为依据）旅居史的人员一律不得进入校园。

（4）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管控措施。

**九、联系人**

1.采购人信息

名称：盐城工业职业技术学院

地址：解放南路285号

联系人：孙老师

联系电话：13851092406

2.项目联系方式

项目联系人：戴老师

电话：13961933372

**资信证明文件要求**

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（复印件）

文件3参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）

文件4 法人授权书（原件）、投标代表（被授权人）授权书

文件5询价文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

文件6盐城工业职业技术学院2021年消防器材协议供货报价单

#### 以上文件均需加盖单位公章，正本一份副本两份

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

投标单位名称（公章）：

 日期： 年 月 日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声 明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（公章）：

 授权代表签字：

 日期： 年 月 日

### 法人授权书（格式）

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务代表本公司授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_(职务)为本公司的合法投标代表，就参加 （编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

 职 务：

 单位名称：

 地 址：

投标代表（被授权人）签字：

 职 务：

 单位名称：

 地 址：

 投标人（单位公章）：

 日 期：

#### 盐城工业职业技术学院2021年消防器材协议供货报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施设备 | 数量 | 建议型号 | 单价 | 权重 | 合计（单价×权重） |
| 烟感探测器 | 1 | 海湾JTY-GD-G3 |  | 0.05 |  |
| 温感探测器 | 1 | 海湾JTW-ZCD-GSN |  | 0.05 |  |
| 多线模块 | 1 | 海湾LD-8302 |  | 0.01 |  |
| 声光报警器 | 1 | 海湾HX-100B |  | 0.01 |  |
| 手动报警按钮 | 1 | 海湾J-SAP-8402 |  | 0.01 |  |
| 消火栓按钮 | 1 | 海湾LD-8403 |  | 0.01 |  |
| 输入模块 | 1 | 海湾LD-8300 |  | 0.01 |  |
| 输入输出模块 | 1 | 海湾LD-8301 |  | 0.01 |  |
| 烟感探测器 | 1 | 松江JTY-GD-3002B |  | 0.05 |  |
| 温感探测器 | 1 | 松江JTW-BCD-3005 |  | 0.05 |  |
| 多线模块 | 1 | 松江HJ-1807A |  | 0.01 |  |
| 显示盘 | 1 | 松江JB-YX-252 |  | 0.01 |  |
| 手动报警按钮 | 1 | 松江J-SAP-M-03 |  | 0.01 |  |
| 消火栓按钮 | 1 | 松江J-XAPD-02A |  | 0.01 |  |
| 输入模块 | 1 | 松江HJ-1750 |  | 0.01 |  |
| 输入输出模块 | 1 | 松江HJ-1825 |  | 0.01 |  |
| 3KG手提干粉灭火器 | 1 | 不限 |  | 0.33 |  |
| 5KG手提干粉灭火器 | 1 | 不限 |  | 0.05 |  |
| 35KG推车式干粉灭火器 | 1 | 不限 |  | 0.05 |  |
| 5KG二氧化碳灭火器 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 消防铲 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 消防水带 | 1 | 65\*8\*25 |  | 0.01 |  |
| 电接点压力表 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 压力表 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 安全出口标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 左向标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 右向标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 双面单向标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 双面双向标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 单面双向标志灯 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 消防应急灯 | 1 | 不限 |  | 0.1 |  |
| 压力开关 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 防火卷帘控制箱 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 防火卷帘控制按钮 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| 防火卷帘备用电池 | 1 | 不限 |  | 0.01 |  |
| **总合计** |  |
| 综合总价(大写)： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |

注明：1.以上报价含主、辅材料费、人工费、运输费、税费等一切费用。

2.所有商品必须具有合格证书。

3.投标人按照设施设备分别报价并合计处填写权重\*单价，总合计处为所有合计数值的求和值。

4．具体采购数量按实际为准。

投标人（单位公章）：

 日 期：